

	产品配置如下：

	垂起固定翼
	LF-G35机架*1             

	复合翼旋翼电机
	TMO-TOR 805*4        

	复合翼旋翼电调
	TMO-TOR80a*4         

	复合翼旋翼桨叶
	TMO-TOR26寸*2         

	复合翼舵机
	配套金属985舵机*4           

	固定翼电机
	TMO-TOR7系*1           

	固定翼电调
	TMO-TOR115A*1                

	碳纤维桨叶
	TMO-TOR24寸*1       

	构件与航空插头
	每台必须安装零部件*1    

	航空箱
	MD-G35航空箱*1

	飞控系统
	A3pro*1

	图数一体遥控器
	T12*1

	降压模块
	配套*1

	充电器
	1080*1

	电池组
	30000mah*4

	飞行平台安装服务
	全部集成调试好（含人工费8天）




	产品特点：
1机体采用碳纤维、玻纤、凯夫拉材质
2拼接式结构设计，便于更换维护
3连接件放松设计专利，免工具拆装
4高效动力配置，超长航时
5动力冗余设计，提升飞行器整体飞行安全
6最佳载荷5-8kg，最大载荷8kg
	性能参数：
7飞行时间：载8kg 续航120分钟
8起飞重量:26.5kg
9安全负重:5-8kg
10翼展：3.5m
11机身长度：1.88m
12抗风等级：5-6级
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