
	产品配置如下：

	垂起固定翼    
	LF-G25机架*1          

	复合翼旋翼电机
	5系*4 

	复合翼旋翼电调
	60A*4     

	复合翼旋翼桨叶
	碳桨16*5.4*2      

	复合翼舵机
	金属舵机*4             

	固定翼电机    
	老虎AT电机*1    

	固定翼电调    
	老虎配套*1         

	固定翼桨叶    
	17寸碳纤维桨叶*1       

	配件包
	飞机必要安装接头线材及零部件*1

	飞控系统
	A3PRO*1

	电台系统
	极智配套*1

	遥控器
	配套*1

	电池组
	30000*2

	充电器
	配套*1

	航空箱
	MD-G25配套*1        

	安装服务
	整机安装调试好（含人工费5天）




	产品特点：
1.机体采用碳纤维、玻纤、凯夫拉材质
2.拼接式结构设计，便于更换维护
3.连接件放松设计专利，免工具拆装
4.高效动力配置，超长航时
5.动力冗余设计，提升飞行器整体飞行安全
6:最佳载荷1.2kg，最大载荷2.5kg
	性能参数：
飞行时间：载荷1kg 飞行3小时
起飞最大重量:13.5kg
安全负重:2kg
翼展：2.5m
机身长度：1.26m
抗风等级：5-6级
动力方式：动力电池
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